**REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ZAMOŚCIU**

 22-400 Zamość, ul.J.H. Zamoyskiego 62A, tel/fax (084) 639 14 57

NIP: 922-18-30-868 [www.woprzamosc.pl](http://www.woprzamosc.pl) www.wopr.zamosc.pl

E-mail: woprzamosc@wp.pl KRS 0000211830

Konto bankowe: PKO S.A. II O/Zamość 61124020051111000017647889

***Numer sprawy:WOPR/ADM/01/2022* Załącznik nr 1 do SWZ**

SZczególowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*(Po wypełnieniu -załącznik do formularza oferty)*

**DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO ZE STAŁYM NAPENDEM 4x4 DLA REJONOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ZAMOŚCIU**

 **Marka**…..……….….....……...….….........................…. **model**…………..................……….....................................………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcęniepotrzebne skreślić\* |
| **DANE OGÓLNE** |
|  | Rok produkcji (fabrycznie nowy) | 2022 | ……,,,…………… |
|  | Liczba drzwi | 5 | Tak / nie\* |
|  | Liczba miejsc siedzących | 5 | Tak / nie\* |
|  | Kolor nadwozia | biały, srebrny lub szary | ………………… |
|  | Lakier nadwozia | metalizowany/perłowy | ………………… |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** |
|  | Silnik | DIESEL | Tak / nie\* |
|  | Pojemność silnika | nie większa niż 3000 cm3  | Tak / nie\* |
|  | Moc silnika | nie mniejsza niż 200 KM | Tak / nie\* |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym poniżej 10L/100 km | Tak / nie\* |
|  | Emisja CO2S minimum Euro 6  | Tak / nie\* |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Tak / nie\* |
|  | 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów | Tak / nie\* |
| **WYMAGANIA TERENOWE** |
|  | Stały napęd na 4 koła | Tak / nie\* |
|  | Blokada centralny mechanizm różnicowy | Tak / nie\* |
|  | System wspomagający pokonywanie podjazdów | Tak / nie\* |
|  | System wspomagający zjazdu ze wzniesień | Tak / nie\* |
|  | Kąt zejścia: min. 25 stopni  | Tak / nie\* |
|  | Kąt natarcia: min. 30 stopni | Tak / nie\* |
|  | Kąt rampowy: min. 20 stopni | Tak / nie\* |
|  | Głębokość brodzenia: min. 700 mm | Tak / nie\* |
|  | Rozstaw osi: max 3000 mm | Tak / nie\* |
|  | Hamulce tarczowe: wentylowane przód i tył | Tak / nie\* |
|  | ABS, Elektroniczny system kontroli trakcji | Tak / nie\* |
|  | System stabilizacji toru jazdy | Tak / nie\* |
|  | System stabilizacji toru jazdy przyczepy | Tak / nie\* |
|  | Felgi : 17 do 19 cal. z czujnikami cisnienia w oponach | Tak / nie\* |
|  | Dodatkowy komplet kół z zimowymi oponami, aluminiowe felgi 17 do 19 cal. z czujnikami cisnienia w oponach. | Tak / nie\* |
|  | Zawieszenie przeznaczone na drogi nieutwardzone | Tak / nie\* |
|  | Niezależne zawieszenie każdego z kół / sztywny tylny most z zawieszeniem 4 wachaczowym  | Tak / nie\* |
| **WYPOSAŻENIE** |
|  | Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa | Tak / nie\* |
|  | Swiatła automatyczne z czujnikiem zmierzchu | Tak / nie\* |
|  | Szyby atermiczne, przyciemniane | Tak / nie\* |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | Tak / nie\* |
|  | Wykładzina gumowa przód i tył | Tak / nie\* |
|  | Osłony przeciw błotne przód i tył  | Tak / nie\* |
|  | Radio samochodowe z systemem Bluetooh i portem USB | Tak / nie\* |
|  | Hak holowniczy łatwo demontowany z wiązką 13 pin | Tak / nie\* |
|  | Autoalarm fabrycznie montowany z centralnym zamkiem | Tak / nie\* |
|  | System multimedialny z Android Auto | Tak / nie\* |
|  | Światła koloru niebieskiego montowane w grilu + rozgłoszenie,belka dachowa (pojazd uprzywilejowany) | Tak / nie\* |
| **INNE WYMAGANIA** |
|  | Gwarancja ogólna : | min.2-letnia  | ……..………….. lata  |
|  | Wady powłoki lakierniczej | 3-letnia  | Tak / nie\* |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia: | 10-letnia | Tak / nie\* |
| **DOKUMENTACJA** |
|  | Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu. |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości od Zamawiającego nie większej niż: | 100 km | …………........…….. |

 ………………………

*Podpis Wykonawcy*

**UWAGA!**

1. Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model pojazdu oraz wpisuje w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony ww. opis techniczny zaproponowanego samochodu, odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.